**BAUVORHABEN AN KANTONSSTRASSEN**

**Gesuch für Leitungen mit Aufgrabung (mit Belagsaufbruch)**

**Einzureichen beim Tiefbauamt Graubünden,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bauherr/in**  *(genaue Adresse)* |  | | |
| **Rechnungsadresse**  *(genaue Adresse evtl. mit Referenz Nr.)* |  | | |
| **Vertreter/in / Projektverfasser/in**  *(genaue Adresse)* |  | | |
| **Ausführende Unternehmer**  *(zugelassene Unternehmer* [*304cl341-d*](https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/tba/dokumentation/Documents/304cl341-d.pdf)*)* | Erdarbeiten:  Belagsarbeiten: | | |
| **Bauvorhaben** |  | | |
| **Gemeinde / Parzelle Nr.** |  | | |
| **Leitungsangaben** | **Neubau** | **Sanierung** | **Ersatz** |
| **Leitungsart**  *(Wasser, Kanalisation, Strom,*  *Fernmeldedienste etc.)* | a) | | |
| b) | | |
| c) | | |
| **Rohrmaterial und Durchmesser**  *(Kunststoff, Eisen, Beton etc.)* | a)       ∅       cm | | |
| b)       ∅       cm | | |
| c)       ∅       cm | | |
| **Durchquerungslänge im  Strassengebiet** | in der Fahrbahn ca.       m | | |
| in der Böschung ca.       m | | |
| **Leitungstiefe** | in der Fahrbahn ca.       m | | |
| **Baubeginn / -ende** |  | | |
|  |  | | |
| **Wichtige Hinweise:**   * Grundsatz: Leitungen sind möglichst ausserhalb des Fahrbahnbereichs zu verlegen. Wo Leitungen die Strasse queren, soll der Strassenkörper nach Möglichkeit durchstossen werden. * Für das Aufgraben von Kantonsstrassen muss einer der folgenden Voraussetzungen gegeben sein (zutreffendes ankreuzen):   Es muss ein direkter Zusammenhang mit der Strasse nachgewiesen werden, z. Bsp. Anschlusspunkt an eine bestehende Leitung.  Aus sicherheits- oder bautechnischen Randbedingungen ist eine Durchstossung der Strasse nicht möglich. Dem Gesuch sind die notwendigen Nachweise beizulegen.  Wenn keine der oben erwähnten Fälle zutrifft, kann ein Antrag auf finanzielle Unverhältnismässigkeit gestellt werden. Antrag beilegen.  Ergänzende Informationen und Erläuterungen zu den Voraussetzungen sind auf dem Merkblatt für Bewilligung von offenen Gräben abschliessend erläutert: Link: [304aa141-d Merkblatt für Bewilligung von offenen Gräben](https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/tba/Strassennetz/DienstleistungenDokumente/304aa141-d.pdf).   * Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn die Bewilligung des Tiefbauamtes Graubünden vorliegt. * Dem Gesuch sind folgende Pläne in 4-facher Ausfertigung beizulegen:   Situation Mst. 1:1'000 oder 1:500 mit genauem Eintrag der Werkleitungen mit eventuellen Installationsflächen.  Normalprofile Mst. 1:10 / 1:20 oder 1:50.   * **Das Gesuch inkl. Beilagen ist beim zuständigen Bezirkstiefbauamt einzureichen.** | | | |

Ort / Datum:       Unterschrift Bauherr: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mit der Unterschrift bestätigt der Bauherr die Werkhaftung für seinen Unternehmer zu übernehmen.